

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

**学士学位论文**

THESIS OF BACHELOR



|  |  |
| --- | --- |
| 论文题目： | 基于S参数的多导体传输线RLCG提取算法 |

|  |  |
| --- | --- |
| 学生姓名: | 危国锐 |
| 学生学号: | 516021910080 |
| 专 业: | 电子科学与技术 |
| 指导教师: | 夏彬 |
| 学院(系): | 电子信息与电气工程学院 |

基于S参数的多导体传输线RLCG提取算法

摘要

中文摘要，样式同正文。中文摘要，样式同正文。中文摘要，样式同正文。中文摘要，样式同正文。

关键词：关键词1，逗号分隔，末词无标点

S-PARAMETERS-BASED RLCG EXTRACTION FOR MULTICONDUCTOR TRANSMISSION LINES

ABSTRACT

English abstract English abstract English abstract English abstract English abstract English abstract

**Key words:** keywords1, separate with comma, lowercase, end without punc

目 录

[第一章 绪论 1](#_Toc42095819)

[1.1 研究背景和意义 1](#_Toc42095820)

[1.1.1 基于测试的传输线建模方法 1](#_Toc42095821)

[1.1.2 国内外研究现状 1](#_Toc42095822)

[1.1.3 本课题的研究目的 2](#_Toc42095823)

[1.2 传输线理论 2](#_Toc42095824)

[1.2.1 多导体传输线结构实例 2](#_Toc42095825)

[1.2.2 传输线的分析方法 3](#_Toc42095826)

[1.3 微波网络分析 4](#_Toc42095827)

[1.4 本文主要工作与章节安排 6](#_Toc42095828)

[第二章 传输线的单位长度参数和频域分析 6](#_Toc42095829)

[2.1 传输线的类型 6](#_Toc42095830)

[2.1.1 传输线的均匀与非均匀 6](#_Toc42095831)

[2.1.2 介质的均匀与非均匀 7](#_Toc42095832)

[2.1.3 传输线的有耗与无耗 8](#_Toc42095833)

[2.2 传输线方程 8](#_Toc42095834)

[2.2.1 由麦克斯韦方程组导出MTL方程 8](#_Toc42095835)

[2.2.2 传输线的单位长度等效电路 13](#_Toc42095836)

[2.2.3 传输线方程的应用限制 14](#_Toc42095837)

[2.3 传输线的单位长度参数 15](#_Toc42095838)

[2.3.1 单位长度参数的性质 15](#_Toc42095839)

[2.3.2 单位长度参数的频率依赖模型 15](#_Toc42095840)

[2.3.3 单位长度参数的数值求解 15](#_Toc42095841)

[2.4 多导体传输线频域分析 16](#_Toc42095842)

[2.4.1 频域传输线方程 16](#_Toc42095843)

[2.4.2 频域传输线方程的相似变换求解法 16](#_Toc42095844)

[2.4.3 多导体传输线的2N端口表征 19](#_Toc42095845)

[2.4.4 由传输线参数求解S参数 23](#_Toc42095846)

[2.5 本章小结 24](#_Toc42095847)

[第三章 基于S参数的传输线参数提取方法 25](#_Toc42095848)

[3.1 单端线 25](#_Toc42095849)

[3.2 平衡差分线 26](#_Toc42095850)

[3.3 一般的准TEM传输线 27](#_Toc42095851)

[3.3.1 算法的形式推导 27](#_Toc42095852)

[3.3.2 基于不连续点计数的相位解折叠算法 29](#_Toc42095853)

[3.3.3 基于Hermitian内积的模式追踪方法 31](#_Toc42095854)

[3.3.4 由S参数提取传输线参数 34](#_Toc42095855)

[3.4 本章小结 34](#_Toc42095856)

[第四章 实例分析与讨论 35](#_Toc42095857)

[4.1 算法的验证 **错误!未定义书签。**](#_Toc42095858)

[4.1.1 正向验证 39](#_Toc42095859)

[4.1.2 反向验证 39](#_Toc42095860)

[4.2 传输线参数的频率依赖关系 40](#_Toc42095861)

[4.3 算法的性能分析 40](#_Toc42095862)

[4.3.1 参照性频域可靠性分析 40](#_Toc42095863)

[4.3.2 可选：参照性时域可靠性分析（建议取消） 40](#_Toc42095864)

[4.3.3 算法时间复杂度 40](#_Toc42095865)

[4.4 算法的改进 40](#_Toc42095866)

[4.4.1 特殊频率参数提取：直流，无穷 40](#_Toc42095867)

[4.4.2 可选：patent[42]的剩余部分 40](#_Toc42095868)

[4.4.3 谐振现象的处理 40](#_Toc42095869)

[4.4.4 双线法 40](#_Toc42095870)

[4.5 本章小结 40](#_Toc42095871)

[第五章 总结与展望 40](#_Toc42095872)

[5.1 论文工作总结 41](#_Toc42095873)

[5.2 未来研究展望 41](#_Toc42095874)

[参考文献 42](#_Toc42095875)

[谢辞 46](#_Toc42095876)

# 绪论

## 研究背景和意义

### 基于测试的传输线建模方法

随着当代集成电路中时钟频率和信号带宽的提高以及线路集成密度的增加，对包括传输线在内的各类电路元器件的精确建模已成为信号完整性领域的重要课题。目前流行的商用电磁仿真工具如ANSYS HFSS[1]等，能对较复杂电路的特性进行仿真，为产品设计中的迭代优化进程提供指导。然而，由于生产制造设备存在精度限制和误差累积，以及现有仿真算法对电路实际工作条件所作的简化等因素，电路的实际特性与仿真工具给出的预测特性总是存在偏差。为此，有必要开发基于测试的建模方法（measurement-based modeling），以使设计（仿真）-制造-测试三个环节形成闭环。有效的基于测试的建模方法可指导仿真方式的改进，提供对制造设备精度和误差累积程度的指征。

多导体传输线（Multiconductor Transmission Lines, MTL）的特性常以散射（scattering, S）参数表征，S参数可由矢量网络分析仪（Vector Network Analyzer, VNA）测量得到。一种常用于传输线频域和瞬态仿真的模型是表-W模型（frequency-dependent W-element tabular model），或称RLGC表模型（tabular RLGC model）[2]。RLGC表模型的参数是每个频率下的4个传输线单位长度参数，分别称为分布电阻，分布电感，分布电导和分布电容。RLGC参数具有明显的物理意义，且表示了传输线电报方程（transmission line Telegrapher's equation）或称传输线方程的解[3]。因此，本课题拟研究基于S参数的多导体传输线RLGC参数提取算法。

### 国内外研究现状

有不少学者对从传输线的S参数提取RLGC参数的方法作了许多研究。文献[4]针对单端（双导体）传输线，由经典的传输线参量关系式和微波网络参量间的变换关系出发，首次导出了从传输线的二端口S参数求解RLGC参数的解析公式，给出了从一段线长已知的传输线的S参数直接求取RLGC参数的方法。该方法要求去除焊盘和其他从测试平面到待测器件（device under test, DUT）的过渡结构（transition）对测试所得S参数的影响，此过程被称为去嵌（de-embedded）。文献[5]采用两段长度不同的同种传输线，分别测量其S参数，然后通过对两个S参数的数学运算实现去嵌（双线法），用去嵌后的S参数求出传输线的复传播常数和特征阻抗。对于求出的特征阻抗，舍弃高频段（两段线长之差大于四分之一波长的区间）的数据，基于特征阻抗对频率的Taylor级数展开式，用低频段的特征阻抗外推得整个频段的特征阻抗，再求取RLGC参数。文献[6]针对均匀耦合线（三导体传输线）的情形，引入混合模（mixed-mode）S参数理论[7–9]，使用共模（common-mode）和差模（differential-mode）S参数分别求出耦合线的共模和差模复传播常数和特征阻抗，再以此求解总的RLGC参数。文献[10]基于微波网络参数和传输线参数的矩阵表示，将双线法推广至多导体传输线。文献[11]基于Hilbert变换，提出了一种能保证因果性的基于S参数的RLGC模型。文献[12]在提取出多导体传输线的RLGC参数后，再对其施以低频修正和因果性修正（causality enforcement），使提取结果更精确有效。文献[13]基于文献[2]给出的RLGC参数的频率依赖模型，使用遗传算法实现参数提取。文献[14]提出采用分数阶导数的RLGC模型，该模型比传统模型的建模精度显著提高。文献[15]使用分数阶导数的扩展定义——记忆依赖型导数，发展了记忆依赖型RLGC传输线模型。该模型能更好地考虑寄生效应，具有精度高、适用频带宽等特点。

### 本课题的研究目的

本课题的研究目的是梳理基于S参数的多导体传输线RLGC提取算法，对算法进行误差分析，提出改进方案，实现基于测试的多导体传输线建模。本课题的研究有广泛的应用场景，有利于设计（仿真）-制造-测试三个环节形成闭环，进而指导仿真方式的改进，提供对制造设备精度和误差累积程度的指征。

## 传输线理论

传输线是一种导行电磁波（guide electromagnetic waves）结构。传输线理论与电路理论的关键差别是电尺寸。

在电路理论中，研究的电路的各向尺寸远小于表征电路的电磁量工作频率所对应的电磁波波长，因此可以认为电路集中在空间一点，其中的电磁过程在瞬间完成。在这样的假设下建立的电路模型称为集中参数电路（lumped parameter circuit），电路中的电磁量（例如电压和电流等）只是时间的函数，因而描述电路的方程一般是代数方程或常微分方程。

集中参数条件意味着电路中的电磁和磁场是相互独立的，电场只与电容元件有关，磁场只与电感元件有关[16]。而传输线的纵向（沿电磁波的传播方向）尺寸可能为波长的几分之一至几倍，电路中的电磁量不仅是时间的函数，而且是位置的函数，这时必须要按分布参数电路（distributed parameter circuit）的方法来研究。

### 多导体传输线结构实例


许多导波结构都可以视为“传输线”。图1展示了几种由根平行导线构成的多导体传输线结构，图中的导体平行于传输线的轴线即直角坐标系的轴方向。传输线导体中有一个被指定为0-导体或参考导体（reference conductor）。导体上的电压定义为任一导体（除参考导体外）与参考导体间的电压，任一导体（除参考导体外）上的电流沿参考导体“返回”。图1（a）表明了一个根导线的例子，参考导体是其中一根，这类传输线的典型例子是带状电缆。图1（b）表明了位于无限大理想导电接地平面（参考导体）以上的根导线结构，这类结构的典型例子是高压电力输配电线路。图1（c）表明了根导线置于一个圆柱状屏蔽外壳（参考导体）内的结构。

图1（a）和（b）所示传输线的均匀介质分布在无限空间中；对于图1（c）所示结构，传输线的场被限制在屏蔽外壳内，而壳内的介质是均匀的，所以也被视为具有均匀介质的传输线。

图2展示了印刷电路板（PCB）中常见的两种传输线结构。图2（a）中，个具有矩形横截面的导体（导电脊，lands）敷设在绝缘介质基板上，无限大的接地平面位于基板两侧作为参考导体，这类结构被称为耦合带状线。PCB的内平面就是采用这种结构。图2（b）中，个导电脊位于绝缘介质基板的一侧，一个无限大的接地平面作为参考导体在另一侧，这类结构被称为耦合微带线，常用于具有内平面的PCB的外层。

图2（a）中带状线的场被限制在两个接地平面之间，类似于图1（c）屏蔽电缆的情形，因此介质是均匀的；图2（b）中微带线的场一部分存在于基板中，一部分存在于空气中，所以介质是非均匀的。

图1和图2展示的5种传输线结构具有一个共同特点：任意垂直于长度方向（即轴方向）的横截面都是相同的，即导体和介质在轴方向上是不变的。具有这样的特点的传输线被称为均匀（uniform）传输线，这是本文研究的主要对象。



**图1****均匀介质中的多导体传输线**[3]

**（a）根导线；（b）根位于无限大理想导电接地平面（参考导体）以上的导线；（c）根由圆柱形屏蔽外壳包围的导线**

****

**图2 由矩形横截面导体（导电脊）构成的多导体传输线**[3]

**（a）导体耦合带状线（均匀介质）；（b）导体耦合微带线（非均匀介质）**

### 传输线的分析方法

对于导体均匀传输线，在准TEM模式假设（quasi-TEM mode assumption）下，本文第二章将导出其MTL方程[3]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （1） |

其中分别是单位长度电阻、电感、电导、电容。

一般地，对于满足准TEM模假设多导体传输线的分析研究可以分为以下三个步骤[3]：

步骤一 对于给定的传输线，确定其单位长度参数。传输线的单位长度参数包含了给定传输线横截面的全部信息，包括导体的截面形状，导体的空间间隔，介质材料的特性等。任意多导体传输线结构的MTL方程形式都同式（1），区别仅在于方程的参数不同。只有确定了传输线的单位长度参数才有可能最终求解MTL方程。

步骤二 确定MTL方程的通解。一般地，对于导体传输线，式（1）的通解由个前向行波和个后向行波之和构成，这些波由个关于位置和时间的待定函数表征。如果传输线的激励源是正弦稳态电源，则上述待定函数退化为个待定复常数。

步骤三 结合终端条件，确定通解中的待定函数。一个完整的传输线结构的两端具有端接网络，例如端接电压（流）源以及各种集总元件。由终端条件可以得到额外的个方程，由它们即可确定通解中的个待定函数。

上述步骤被称为求解传输线问题的直接方法，它给出了传输线分析的基本思路。除此之外，还存在着各类数值求解方法，这些方法的基本思路是结合终端条件直接对MTL方程式（1）求积分。数值方法的一个典型代表是时域有限差分（Finite-Difference Time-Domain, FDTD）方法[3]。

在本文第二章将说明，MTL方程式（1）是建立在准TEM模假设上的。若传输线上还存在非TEM模式，则基于MTL方程的分析方法将无法给出传输线问题的完整解。

## 微波网络分析

理论上，对于任何微波电路问题，都可以通过场分析给出问题的完整解，因为麦克斯韦方程组的解包含了空间所有点上的电磁场状况。然而，麦克斯韦方程组的求解往往依赖于数值方法，其计算代价较大；而且我们通常只对一组端口上的电压和电流感兴趣。20世纪40年代发展起来的微波网络理论（microwave network theory），成功将低频电路分析中许多简单直观的概念推广至高频电路，现已成为微波电路分析和设计中经常采用的方法。

图3示意了一般的端口微波网络，图中的端口可以是传输线或是单模波导的传输线等效。如果网络的某个物理端口是支持多个传播模式的波导，则应为每个模式添加单独的端口表示，因为端口等效电压和电流的定义通常依赖于特定的传播模式。在每个端口上指定一个端平面（terminal planes），其作用是为电压和电流提供参考相位。每个端口定义等效的入射波电压和电流及反射波电压和电流，以及端平面上的总电压和总电流

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （2） |

定义阻抗矩阵

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （3） |


导纳矩阵

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （4） |

若各端口参考阻抗皆为同一实数，则可定义散射矩阵

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （5） |

若各端口参考阻抗为不全相等的复数，则可首先定义（广义）入射波和反射波[17–19]，然后定义（广义）散射矩阵。已知一种端口参考阻抗下的矩阵，就能通过矩阵计算得到任意端口参考阻抗下的矩阵[19,20]。



**图3 任意端口微波网络示意图**[19]

可以证明[19]，互易（reciprocal）网络的阻抗矩阵，导纳矩阵和散射矩阵是对称阵；无耗（lossless）网络的和的矩阵元素是纯虚数，是幺正（unitary）阵[[1]](#footnote-1)。

对于图4（a）示意的二端口网络，可以定义ABCD矩阵

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （6） |

其中端口2的电流的参考方向是流出。图4（b）示意的级联二端口网络的ABCD矩阵等于单个网络的ABCD矩阵之积，即

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （7） |

ABCD矩阵的定义可以推广至2端口网络，视网络中个端口为“输入”端，另外个端口为“输出”端[21]。推广的ABCD矩阵同样具有类似式（7）的级联特性。

同样具有级联特性的网络参数还有T参数[22]，常用在校准和去嵌的相关理论中。

S，Z，Y，ABCD，T等网络参数都是微波电路的“黑盒子”表示，即它们都能表征电路的外部（端口）特性，而隐藏电路内部的细节。各种网络参数之间可以相互转换[21,23,24]。

|  |
| --- |
|  |
| （a） |
|  |
| （b） |

**图4 二端口网络示意图**[19]

**（a）二端口网络；（b）二端口网络的级联**

## 本文主要工作与章节安排

本文主要研究基于S参数的多导体传输线单位长度RLGC参数提取方法。通过详细的理论分析，建立从传输线的2端口网络参数提取传输线参数的方法。基于HFSS、Polar Si9000e等电磁仿真工具和商用数学计算软件MATLAB，实现并验证参数提取算法。

全文结构安排如下：

第一章为绪论，主要介绍本文的研究背景和研究目的、传输线理论和微波网络分析的背景知识，以及全文的主要工作和结构安排。

第二章主要介绍传输线频域分析的基本理论，为全文研究奠定理论基础。

第三章通过详细的理论推导，建立从传输线的2端口网络参数提取传输线参数的算法，重点分析并解决参数提取中存在的相位折叠和模式追踪问题。

第四章利用电磁仿真工具得到的数据，验证传输线参数提取算法的性能，并提出进一步改进的方法。

第五章是全文工作的总结，给出本文工作的主要结论、存在的不足和进一步研究的方向。

# 传输线的单位长度参数和频域分析

本章将讨论传输线参数的定义和传输线方程的应用限制，然后讨论频域传输线方程的解法，最后给出多导体传输线的2端口表征方法。本章是全文的理论基础。

## 传输线的类型

传输线的类型对MTL方程的求解难度以及方程的解对实际特性的表征程度有着很大的影响。严格来说，MTL方程只适用于TEM传输线，而TEM场结构和相应的传播模式要求传输线具有均匀介质和理想导体。为此，本节简要介绍传输线的分类。

### 传输线的均匀与非均匀

对于一种传输线结构，如果存在一个方向，满足：

（1）导体的垂直于方向的横截面不随变化；

（2）介质的特性（介电常数，电导率，磁导率）在方向上保持不变。

就称这种传输线为均匀（uniform）传输线，所在直线为传输线的轴线（line axis）；否则称该结构是非均匀（nonuniform）传输线。


MTL方程式（1）中的参数均与位置变量无关，这实际上已经隐含了传输线是均匀的这一条件。对于非均匀传输线，其单位长度参数将是位置变量的函数，这将导致MTL方程的求解变得十分困难。有两类非均匀情形，一种是由导体横截面随轴线变化导致的非均匀，图5给出了一个例子；另一种是介质特性与在轴线上的坐标相关导致的非均匀，图6给出了一个例子。

对于图5和图6所示的非均匀传输线，直接求解的难度非常大，所以通常采取的方法是将传输线视为若干个均匀子部分的级联。但这种处理方式只是一种近似，因为它忽略了场在连接处的边缘效应。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **（a）** | **（b）** |

**图5 导体横截面沿轴线方向变化造成的非均匀传输线**[3]

**（a）沿着传输线轴线的示意图；（b）垂直于轴线的横截面在位置处的示意图**



**图6 介质横截面沿轴线方向变化造成的非均匀传输线**[3]

**（a）沿着传输线轴线的示意图；（b）垂直于轴线的横截面在位置处的示意图**


### 介质的均匀与非均匀

如果传输线的介质的电特性（介电常数，电导率，磁导率）与空间位置无关，就称传输线的介质是均匀的（homogeneous），否则称介质是非均匀的（inhomogeneous）。图1所示传输线结构的均匀介质充满整个空间，图2（a）所示的带状线的均匀介质限制在两个接地导体之间，它们都是具有均匀介质的传输线。图2（b）所示的微带线的介质是非均匀的，但介质的电特性沿轴线方向不变，所以该结构仍然属于均匀传输线。图6也是非均匀介质的例子。

严格来说，纯TEM场结构要求传输线具有均匀的介质。通常，如果非均匀介质的各介质中波速相近，则可以近似视作TEM结构作分析。例如，在对图2（b）所示的微带线作分析时，通常将非均匀的基板-空气介质用具有某个有效介电常数的均匀介质取代。

### 传输线的有耗与无耗

若传输线的导体为理想导体且介质为无耗介质，则称传输线是无耗的（lossless），否则称为是有耗的（lossy）。若介质无损耗，则传输线的单位电导参数为。事实上，介质存在损耗不会破坏传输线的TEM场结构假设。而导体损耗的存在会破坏TEM假设，原因示于图7。非理想导体上流过的电流将在导体表面的方向上产生一个电场分量，该分量使得TEM假设不成立，从而MTL方程也不能严格成立。然而，通常使用的传输线的导体损耗较小，横向场分量的模远大于纵向场分量的模，故可以认为TEM假设近似地成立（准TEM模假设），从而沿用TEM传输线的分析方法。在本文第2.2节对MTL方程的推导中，导体损耗将由单位电阻参数表征。



**图7 导体损耗导致非TEM场的原因示意图**[3]

## 传输线方程

### 由麦克斯韦方程组导出MTL方程

图8示意了一般的导体传输线，图中第0个导体被选作参考导体，其余个导体的电压均是相对参考导体的。对于图8所示的围绕在参考导体与第个导体的表面和围线，在准TEM模假设下，由法拉第定律得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （8） |

式中表示横向[[2]](#footnote-2)电场强度，表示纵向[[3]](#footnote-3)电场强度，表示磁场强度[[4]](#footnote-4)。


对于TEM传输线，可以唯一地定义第个导体相对参考导体的电压

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （9） |


和第个导体上的电流

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （10） |

式中是环绕第个导体的围线，示意见图9。注意按式（10）定义的电流的参考方向是轴正向。



**图8 推导第个导体（电路）的第1个传输线方程时，围线和表面的定义**[3]



**图9 推导第个导体（电路）的第1个传输线方程时，围线和表面的定义（横截面）**[3]

在准TEM模假设下，可以在推导中考虑导体损耗。定义第个导体的单位长度电阻为，参考导体的单位长度电阻为，则有

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （11） |

式（11）的第2式是因为：在TEM场结构中，在垂直于传输线的轴线（轴）的任何截面上的所有个导体的电流之和为零，从而可把参考导体视作流经其余个导体上的电流的“返回路径”。将式（9）（11）代入式（8），可得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （12） |

两边除以，整理得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （13） |

下面考察穿过图8所示表面的单位长度磁通。显然，是所有导体上的电流产生的磁通的线性组合。向着轴正向看去的横截面示于图9，注意到磁场线的参考方向与表面的法方向相反，所以穿过表面的单位长度磁通为

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （14） |

式中定义的是第个导体与参考导体构成的电路（回路）的单位长度自电感（self-inductance），是第个回路与第个回路间的单位长度互电感（mutual inductances）。

对式（13）等号两端取的极限，并将式（14）代入，可得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （15） |

式中。式（15）可用矩阵形式表示为

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （16） |

式中的电压和电流矢量定义为

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （17） |

的单位长度电阻和单位长度电感的元素分别由式（11）和式（14）定义，可以证明和都是对称阵[3]。


由式（15）定义的具有形式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （18） |

然而该形式仅适用于参考导体的尺度有限（例如导线）的情形。若参考导体是很大的接地平面，由于存在图10所示的电流分布现象，则的形式应为

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （19） |

其中是由接地平面引起的电阻，它们通常是不相等的。



**图10 接地平面上，每个导体的“返回电流”集中在导体下方，形成电流分布**[3]

下面推导第2个MTL方程。考虑图11所示的封闭曲面，记与第个导体相交的那两面（端面，ends）为，记另一面（侧面，sides）为。有积分形式的电流连续性方程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （20） |

式中是体电流密度，是封闭曲面包围的电荷量。由高斯定律，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （21） |

式中是介质的介电常数。对于端面，有


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （22） |

对于侧面，有

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （23） |

式中使用了准TEM模假设及本构关系，是介质的电导率。将式（21）（22）（23）代入（20），并两边除以，得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （24） |



**图11 推导第个导体（电路）的第2个传输线方程时，封闭曲面的定义**[3]

定义第和第个导体间的单位长度电导为导体间单位纵向距离上流过的（传导）电流与导体间电压之比，如图12所示。由式（23），有

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （25） |

定义第和第个导体间的单位长度电容为导体间单位纵向距离上的感应电荷量与导体间电压之比，如图12所示。由式（21），有

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （26） |

对式（24）取极限，并将式（25）（26）代入，得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （27） |

式中。式（27）可用矩阵形式表示为

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （28） |

其中和由式（17）定义，的单位长度电导和单位长度电容的元素分别由式（25）和式（26）定义。可以证明和都是对称阵。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| （a） | （b） |

**图12 推导第个导体（电路）的第2个传输线方程时，封闭曲面的定义（横截面）**[3]

**（a）封闭曲面和导体间电压定义；（b）单位长度等效电路**

至此，我们已经在准TEM模假设下，通过积分形式的麦克斯韦方程组导出了式（16）（28），即MTL方程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （1） |

对于双导体传输线，MTL方程中的矩阵退化为标量。

传输线的单位长度参数包含了横截面上的全部信息，足以区分不同的传输线结构，因此可用单位长度参数代表传输线，这种表示称为传输线的RLGC模型，或称W-element模型[2]。RLGC模型是一种平面（二维）模型。

### 传输线的单位长度等效电路

由MTL方程式（1），可以构建多导体传输线的单位长度等效电路示于图13，表示将图8中轴向无穷小长度的一段传输线模拟为一个集总元件电路。下面验证：从该等效电路出发，可导出与MTL方程式（1）。

对于由第个导体与参考导体构成的第个电路，由基尔霍夫电压定律（Kirchhoff’s voltage law, KVL）得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （29） |


上式两边除以，并取的极限，就得到式（15）及其矩阵形式（16），即MTL方程式（1）的第一式。

由基尔霍夫电流定律（Kirchhoff’s current law, KCL）得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （30） |

上式两边除以，并取的极限，就得到式（27）及其矩阵形式（28），即MTL方程式（1）的第二式。

至此，我们由多导体传输线的单位长度等效电路图13再次导出了MTL方程式（1），说明该等效电路是合理的。



**图13** **多导体传输线的单位长度等效电路**[3]

### 传输线方程的应用限制

在本文第2.2.1节导出MTL方程式（1）的过程已使用了准TEM模假设。严格地说，MTL方程只适用于TEM传输线，这就要求传输线结构满足

（1）是均匀（无限长）传输线；

（2）导体是理想的；

（3）介质是均匀的。

此时MTL方程式（1）中的。

在许多情况下，可以近似地认为传输线是TEM传输线，称之为准TEM模假设。例如，当传输线满足

（1）导体损耗较小，以至于轴向电场分量不会明显地破坏TEM场结构；

（2）在非均匀介质的各个介质中，波速相差不很明显；

（3）轴线上的长度远大于波长，以至于终端的场效应可忽略；

（4）横截面尺度，例如导体间隔，相对于波长是小的，以至于高阶模式截止或高度衰减。

对于传输线上同时存在TEM模式和非TEM模式的频率范围，MTL方程式（1）没有给出传输线的完整解，或者说此时传输线的RLGC模型不能提供对传输线的完整建模[25]。

## 传输线的单位长度参数

本文第2.2节给出了传输线单位长度参数的定义。本节将给出它们具有的性质，介绍传输线的W元素模型，最后简单介绍传统的从准TEM传输线的横截面结构通过平面场求解计算的方法。

### 单位长度参数的性质

本文第2.2节在准TEM模假设下，从场分析和单位长度等效电路两个角度给出了传输线单位长度参数的定义。事实上，还具有以下几个有用的性质[3]：

（1）是对称矩阵。

（2）是正定矩阵。

（3）任一行的元素之和大于零。

（4）对置于磁导率、电导率和介电常数的均匀（homogeneous）、线性（linear）、各向同性（isotropic）介质中的导体传输线，成立

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （31） |

其中是阶单位阵。

### 单位长度参数的频率依赖模型

是频率相关的。一种常用的模型是解析-W模型（analytical W-element），该模型假定不随频率变化，而随频率按下式变化

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （32） |

其中表征直流电阻，表征趋肤效应（skin effect），表征非理想介质中的自由电子运动产生的并联电流，表征电介质中束缚电荷极化相关的介质损耗，是截止频率。

另一种常用的模型是表-W模型（tabular W-element）。该模型包含若干样本频率点处的参数，其他任意频率点处的由样本点参数插值得到。当传输线导体数较大且感兴趣的频带较宽时，该模型所需的数据文件可能较大。表-W模型对样本参数的约束是[2,26]：

（1）矩阵的主对角元素为正数；

（2）矩阵的非对角元素为非正；

（3）矩阵的主对角元素为非负；

（4）样本数据包含直流（频率处的）以及无穷大频率点处的。

解析-W模型和表-W模型统称传输线的W-元素（W-element），它是对均匀准TEM传输线的横截面结构的建模，受到主流商用仿真器，包括HSPICE，ADS等的支持。

### 单位长度参数的数值求解

本文第1.2.2节指出，传输线分析的关键在于获取其单位长度参数。传输线参数可以从传输线的横截面结构通过场求解得到。对于特殊的传输线结构，例如同轴线或置于均匀介质中的两个圆柱形导线构成的双导体传输线，可以获得其单位长度参数的精确解[19]；对于PCB上的微带线或带状线构成的双导体传输线，可以获得其单位长度参数的闭式近似解[3]。然而，对于大多数的传输线结构，要获得其传输线参数关于其物理结构的闭式表达式是相当困难的，此时必须使用数值方法进行求解。本文第2.2节已指出，RLGC模型（W-元素）是一个平面模型，因此各类数值方法也是在平面上求解的。常用的数值方法包括矩量（Method of Moments, MoM）法，有限差分（finite difference）法以及有限元法（finite-element method, FEM）等，这些方法实质上都是对二维拉普拉斯方程的数值求解法[3]。一旦获得了传输的RLGC参数，就可基于MTL方程获得传输线的频域和时域特性。

本文的工作是从另一个角度来提取传输线参数。若能从一段传输线的测试数据，例如S参数中反提取其单位长度参数，就可以实现基于测试的建模，这个模型应能更准确地表征实际电路中的传输线的特性。

## 多导体传输线频域分析

本节将讨论在单频正弦信号激励下的传输线方程的解。这样的讨论是重要的，因为任何周期性信号都可通过傅里叶级数分解为基频信号及其各整数倍频信号的叠加，非周期信号也可以通过傅里叶变换分解为频率连续的正弦信号的叠加。

### 频域传输线方程

在角频率为的正弦稳态激励下，传输线的时域电压和电流式（17）可用相量形式表示为

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （33） |

其中相量（phasor）电压相量和电流相量

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （34） |

式中是电压和电流的幅值，是电压和电流的相角。下文在不引起歧义的情况下，省略相量的上标。

用替换MTL方程式（1）中对时间的偏导数，得到频域（相量）MTL方程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （35） |

其中的向量的元素是各非参考导体上的电压或电流相量。式中定义单位长度阻抗和单位长度导纳

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （36） |

本文第2.3.2节已指出都是对称阵，从而也是对称阵。

对于均匀传输线，其矩阵与位置无关，因此频域MTL方程式（35）是一个耦合的2元一阶常（复）系数线性微分方程组。对式（35）等式两边对求导，然后用式（35）消去关于和的一阶导数，得两个解耦的元二阶常系数线性微分方程组

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （） |

注意式中一般不等于，但由矩阵的对称性容易证明矩阵同矩阵互为转置。

下一小节将给出频域MTL方程通解的求法。

### 频域传输线方程的相似变换求解法

对于形如式（37）的常系数线性微分方程组，通常的求解思路是将系数矩阵化为Jordan标准型[27]。对于MTL方程，通常假定系数矩阵（等价地[[5]](#footnote-5)，）的Jordan标准型是对角阵，即存在阶非奇异（复）矩阵使得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （38） |

式中对角阵的对角元素是的（也是的）个特征值，代表准TEM模假设下导体传输线的个准TEM传播模式的复传播常数。对式（38）等式两端取转置，并利用的对称性，得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （39） |

由此可见，可将选成满足

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （40） |

定义模式电压和模式电流，及其与传输线上实际的电压相量和电流相量的变换

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （41） |

将式（41）代入二阶MTL方程式（37），并使用式（38）的定义，得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （） |

由于常系数线性微分方程组（42）的系数矩阵是对角阵，所以方程组（42）可视作4个二阶常系数线性微分方程，其通解可用矩阵形式表为

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （43） |

式中矩阵指数函数的定义为[[6]](#footnote-6)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （44） |

是四个的待定系数向量，与传输线上个准TEM传播模式的前向/反向行波有关

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （45） |

将式（41）代入式（45），得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （46） |

式（46）有4个待定常数，然而频域MTL方程（35）作为2元一阶常系数线性微分方程组，其通解应只含2个独立的任意常数[27]。事实上，并非相互独立。将式（46）的第二式代入式（35）的第二式，使用矩阵函数求导法则，得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （47） |

若定义特征阻抗

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （48） |

则式（46）（47）重写为

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （49） |

式（49）只含2个独立的任意常数，故可作频域MTL方程（35）的通解。特征阻抗的形式并不唯一，将式（38）第二式代入式（48）可得的第二种形式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （50） |

类似地，将式（46）的第一式代入式（35）的第一式，并定义特征导纳

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （51） |

则可将式（46）重写为

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （52） |

式（52）只含2个独立的任意常数，故可作频域MTL方程（35）的通解。特征导纳的形式并不唯一，将式（38）第一式代入式（51）可得的第二种形式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （53） |

下面证明两个关于特征阻抗/导纳的重要性质，并导出的更多种形式。

将式（49）的第一式和式（52）的第二式代入频域MTL方程（35）的第一式，得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （54） |

由的线性无关性，得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （55） |

将式（49）的第二式和式（52）的第一式代入频域MTL方程（35）的第二式，得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （56） |

由的线性无关性，得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （57） |

由式（55）（57）得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （58） |

将式（51）代入式（58）第一式，得的第三种形式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （59） |

将式（50）代入式（58）第二式，得的第三种形式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （60） |

由式（48）（60）得特征阻抗和特征导纳的互逆性

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （61） |

类似地，将式（49）的第一式和式（52）的第二式代入频域MTL方程（35）的第二式，并利用的线性无关性，得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （62） |

将式（49）的第二式和式（52）的第一式代入频域MTL方程（35）的第一式，并利用的线性无关性，得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （63） |

由式（62）（63）得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （64） |

将式（53）代入式（64）第一式得的第四种形式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （65） |

将式（48）代入式（64）第二式得的第四种形式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （66） |

上面已得到的的四种形式中的可利用式（40）相互表示，从而得到的更多表示形式。例如将式（40）代入式（48）可得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （67） |

由式（59）（67）可得特征阻抗和特征导纳的对称性

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （68） |

其中式（68）的第二式可由第一式等式两边取逆并结合式（61）得到。

现将前文已导出的多导体传输线的特征阻抗和特征导纳的几种形式总结于表1。表1中，单位长度阻抗和导纳按式（36）定义，变换矩阵按式（38）定义，的对角元素是矩阵（或）的特征值。

**表1 特征阻抗/导纳的几种表示方式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

综上所述，频域MTL方程（35）的通解可表为

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （49） |

或

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （52） |

其中是的任意复常数向量，与传输线上的个准TEM传播模式的前/后向行波有关，可由终端条件确定。分别用于矩阵的相似对角化。对角阵的对角元素代表个传播模式的复传播常数。特征阻抗/导纳的多种表达形式见表1。

### 多导体传输线的2*N*端口表征

可将多导体传输线视为一个2端口网络，如图14所示。在位置处，个非参考导体分别与参考导体构成的个端口，画在图14的左边；在位置处，以同样方式构成的个端口画在图14的右边。习惯上，将左边的个端口编号为1至，将右边的个端口编号为至2。这样，第个导体上位置处的电压和电流就是端口的端口电压和电流，位置处的电压和电流就是端口的端口电压和电流。下文除特别说明外，均采用这种端口编号规则。



**图14 导体传输线的**2**端口表示（参考导体未画出）**

对于图14所示的线长为的传输线，其2端口链参数即ABCD参数定义为

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （69） |

注意端口电流的参考方向是流出端口。

本节的目标是用利用本文第2.4.2节得到的频域MTL方程的通解（49）或（52），求解用传输线的单位长度参数或特征阻抗/导纳表示的链参数以及其他网络参数。

计算频域MTL方程（35）的通解（49）在和处的值，并消去，得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （70） |

上式已使用了表1的结果。

也可以利用频域MTL方程（35）的通解（52）来推导传输线的ABCD参数。计算通解（52）在和处的值，并消去，得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （71） |

至此，我们已经利用MTL方程的通解，导出了传输线的单位长度参数或特征阻抗/导纳表示的2端口ABCD参数（70）（71）。为了简化并统一双导体传输线和多导体传输线的ABCD参数形式，下面定义几个符号。

假设阶（复）矩阵相似于对角阵，记为。定义矩阵的平方根

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （72） |

容易验证。由式（38）可得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （73） |

利用上述定义以及表1的结果，可将特征阻抗写为

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （74） |

定义矩阵的指数函数[[7]](#footnote-7)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （75） |

由此定义矩阵的双曲余弦函数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （76） |

类似可定义矩阵的双曲正弦函数。容易证明，对于一个确定的矩阵，其的值是唯一的，而与的对角化变换矩阵的选取无关。利用上述定义以及表1的结果，可将传输线的2端口ABCD参数（70）（71）重写为

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （77） |

注意到，由式（77）结合式（40）（73）可得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （78） |

对于双导体传输线，式（77）退化为标量结果。这样就统一了多导体传输线的2端口链参数。

导体传输线的2端口特性也可以由阻抗参数，导纳参数或散射参数表征。如图14所示，2端口阻抗参数的定义为

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （79） |

导纳参数的定义为

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （80） |

显然有。阻抗参数与ABCD参数的关系为[3]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （81） |

导纳参数与ABCD参数的关系为[3]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （82） |

上述关系体现传输线作为2端口网络的互易性。

将式（71）（77）代入式（81）（82），可得到用传输线参数表示的阻抗参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （83） |

以及导纳参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （84） |

散射参数可由阻抗参数变换得到，具体为

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （85） |

上式，是端口参考阻抗[[8]](#footnote-8)，是阶单位阵。

至此，我们已得到了导体传输线的端口的链（ABCD）参数，阻抗（Z）参数，导纳（Y）和散射（S）参数表示，其中前三者可通过式（77）（83）（84）与传输线参数建立联系，散射参数可由Z参数变换得到。注意阻抗/导纳参数的计算式（83）（84）涉及矩阵求逆，在数值计算上可能出现奇异问题，而链参数则无此问题。

### 由传输线参数求解S参数

通过上文的分析，我们已导出了由传输线的单位长度参数计算其2端口网络参数的方法，本文第三章将据此建立其逆过程——由传输线的2端口网络参数提取传输线的单位长度参数。由于该方法对本文的基础性作用，现将其步骤小结如下。

步骤一 按式（38）对作相似对角化

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （86） |

其中复对角阵的对角元素是第个传播模式的复传播常数，变换矩阵的第列是矩阵的第个右特征向量，相应于特征值。

步骤二 按式（73）定义并计算复传播常数[10,28]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （87） |

按式（74）计算特征阻抗[10]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （88） |

步骤三 按式（77）计算链（ABCD）参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （89） |

式中双曲函数按式（76）定义，即

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （90） |

步骤四 按式（81）（85）将ABCD参数变换为S参数，具体为

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （91） |

然后

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （85） |

这样求得的2端口网络参数的端口编号规则同本文第2.4.3节的。

以上即为由传输线参数计算S参数的算法。对于双导体传输线，相关的矩阵退化为标量。

事实上，根据本文第2.4.3节的分析，上述步骤可以有不同的实现形式。例如步骤一可改为按式（38）对矩阵作相似对角化；相应地，步骤二中复传播常数的定义及特征阻抗的计算按式（73）（74）改为

步骤四也可采用式（81）给出的其他等价的算式。

下面对以上算法作两点说明：

（1）并非任意2端口网络都有等效传输线RLGC模型

例如由式（89）就可以看出，并非任意微波网络参数都有对应的RLGC参数。事实上，式（78）说明传输线的链参数满足，式（81）（82）说明传输线的阻抗/导纳参数是分块对称的，于是不满足这些约束的网络参数对应的2端口网络不能等效成传输线。这类计算上的约束的物理基础正是本文第2.2.3节指出的MTL方程的应用限制，即RLGC模型只适用于准TEM传输线。

（2）相异的传输线参数可能对应相同的网络参数

由式（89）可以看出，若给定复传播常数和特征阻抗，能唯一地得到一个ABCD矩阵；然而在特定频率处，不同的可能对应相同的ABCD矩阵。例如，若在某频率点处有满足

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （92） |

其中，在式（87）中定义。则在该频率下，与将对应到同一个ABCD矩阵。这一计算上的事实体现了MTL设计中的一种现象，即不同的MTL结构可能在某一特定频率上具有相同的特性。

## 本章小结

本章首先介绍了传输线的类型，然后在准TEM模假设下，通过麦克斯韦方程组详细导出了MTL方程并定义传输线的单位长度参数，由此给出多导体传输线的单位长度等效电路，并说明了传输线方程的应用限制。介绍了传输线单位长度参数的性质和一种频率依赖模型——W-元素，以及基于传输线横截面场求解的单位长度参数数值计算方法。通过相似变换，详细导出了频域MTL方程的通解，并由此建立导体传输线的2端口表征方法。最后基于前述分析，总结了由多导体传输线的RLGC参数计算其散射参数的算法。

本章奠定了全文的理论基础。

# 基于S参数的传输线参数提取方法

本文第二章通过详细的理论分析，建立了由多导体传输线的RLGC参数求解其S参数的方法。本章将据此建立其逆过程：已知多导体传输线的S参数和线长，提取其单位长度RLGC参数。首先讨论单端线和平衡差分线两种特殊而常见的情况，然后进一步建立针对一般的导体准TEM传输线的参数提取方法。

## 单端线

单端传输线由两个导体组成，可视为一个二端口网络。文献[4]首次建立了从一段长度已知的均匀单端传输线的S参数解析地提取其相应频率点处的RLCG参数的方法。

记双导体均匀传输线的特性阻抗为，复传播常数为，线长为。对于双导体传输线，其ABCD参数式（89）退化为[3,29]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （93） |

ABCD参数可按式（85）转换为S参数。记端口参考阻抗为，双导体均匀传输线的S参数为[4]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （94） |

其中

由式（94）可验证

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （95） |

以及

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （96） |

由式（95）可求出复传播常数[[9]](#footnote-9)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （97） |

式中正负号的选取要使得。另外，式中的值需要作解折叠处理，详见本文第3.3.2节。

求出复传播常数和特征阻抗后，由标量形式的式（36）（87）（88）可得双导体传输线的单位长度参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （98） |

## 平衡差分线

平衡差分线是一种3导体循环对称结构[3]，其单位长度阻抗和导纳矩阵记为[[10]](#footnote-10)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （99） |

于是可用一个频率无关的常矩阵对角化，式（86）成为

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （100） |

在上式中定义[30]的偶模传播常数和奇模传播常数是

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （101） |

式（101）中的复数平方根是取实部非负的那一支。由式（87）（100）得平衡差分线的复传播常数矩阵

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （102） |

再由式（88）（99）（100）求得平衡差分线的特征阻抗矩阵

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （103） |

在上式中定义的偶模特征阻抗和奇模特征阻抗为[30]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （104） |

由式（101）（104）得奇/偶模复传播常数及特征阻抗与平衡差分线的单位长度参数之间的关系式[6,31]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （105） |

由式（89）（102）（103）可求得用奇偶模传播常数和特征阻抗表示的ABCD参数，然后用式（91）（85）将ABCD参数转换为单端S参数。然后用文献[8]中的经典公式（106）将单端S参数转换为混合模（mixed-mode）S参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （106） |

再利用互易网络的散射矩阵的对称性，即，最终得到[32]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （107） |

其中

注意到平衡差分线的和具有与单端传输线的散射参数（94）完全相似的形式，故可分别从和出发，按第本文第3.1节给出的算法提取奇偶模复传播常数和特征阻抗，然后再用式（99）（105）便可求得平衡差分线的单位长度参数。

综上所述，基于S参数的平衡差分线的单位长度参数提取算法可描述如下：

步骤1 用式（106）将单端S参数转换为混合模S参数。

步骤2 检查是否接近零矩阵，若是，进入下一步。

步骤3 视为单端线的S参数，分别应用本文第3.1节给出的算法提取和。

步骤4 按式（99）（105）计算平衡差分线的单位长度参数。

## 一般的准TEM传输线

上文已对单端线和平衡差分线两种特殊结构建立了基于S参数的传输线参数提取方法。本节将探讨第2.4.4节所述的由传输线参数求解S参数的过程的逆过程，即从S参数提取一般的导体准TEM传输线的单位长度参数。本节首先从符号上对参数提取算法作形式推导，然后针对具体计算过程中将遇到的两大问题——相位折叠问题和模式追踪问题作详细分析。

### 算法的形式推导

首先将S参数变换为Z参数，由式（85）得

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （108） |

然后将Z参数变换为ABCD参数，由式（81）得[10,21]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （109） |

由式（89）可知，若式（109）的ABCD参数是一段准TEM传输线的2端口表示，则满足相似对角化关系

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （110） |

其中在式（87）中定义。根据式（110），只要对链参数中的项作特征值分解，就可得到式（86）（87）中的变换矩阵及个准TEM传播模式的复传播常数的双曲余弦。然而，由于函数具有周期，故由的值只能得到的一支，如主值支，这就是**相位折叠**现象。

这里必须指出，式（110）对的特征值分解不是唯一的。如对于同一组特征值，对应的右特征向量矩阵的每列可以乘以任意复常数；的列也可以任意调整顺序，只要的主对角线元素也相应调整顺序；若有一些相同的特征值，则这些特征值对应的特征向量的任意线性组合可以替换中相应的列，只要这些线性组合保持线性无关性。这一事实导致的后果将在本文第3.3.2节给出，其处理方法将在本文第3.3.3节详细讨论。

由式（110），从可以求得的的主值[[11]](#footnote-11)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （111） |

其中。我们的目标是要求解的真值，它与的主值相差的整数倍，即

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （112） |

其中为待定系数。式（112）中的一经确定，传输线的复传播常数就可由式（87）（110）确定，即

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （113） |

由式（89）（90），可导出特征阻抗的计算公式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （114） |

即的值可由和链参数的项唯一地求解。值得一提的是，上式中的位于函数内，而函数具有周期，所以若采用式（114）求解特征阻抗，则相位折叠现象不会影响的计算结果。

求得复传播常数和特征阻抗后，由式（36）（87）（88）可得传输线的单位长度参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （115） |

至此，已完成了从散射参数提取导体准TEM传输线的单位长度参数的算法的形式推导。有必要对上文公式作以下说明：

（1）上述公式未体现所涉各参数的频率依赖特性

到目前为止，所有公式在不同频率点之间的计算是独立的。因此，就上述公式谈论传输线参数的频率依赖特性没有多大意义，除非考虑更多约束条件。例如，从式（92）（112）（115）可以看出，若在每个频率点处独立求解，则由ABCD参数出发，不能唯一地确定复传播常数，从而也不能唯一地确定RLGC参数，故对其频率依赖性的研究也就无从谈起。又如，式（110）中满足相似对角化关系的不唯一，所以不加约束地研究某特定位置上的分量对频率的依赖特性同样没有意义。

（2）的合理值应是唯一的

式（112）中的不同取值将导致不同的，最终导致不同的RLGC参数。从这些RLGC参数出发，按本文第2.4.4节建立的方法重建产生的ABCD参数是相同的[[12]](#footnote-12)。但的取值不是任意的，一个合理的至少应满足：在相距充分小的两个频率点处，在该下求解得到的单位长度参数、复传播常数、特征阻抗及各种网络参数的差别可任意小。所以，为了得到具有物理意义[[13]](#footnote-13)，从而适用于多导体传输线时域和频域仿真的RLGC参数，我们必须要仔细确定的值，这对于RLGC模型的性能是重要的[33]。后文将详细建立确定的方法。

基于上述两点，下文将建立基于不连续点计数的相位解折叠（phase unwrapping）方法和基于Hermitian内积的模式追踪（mode tracking）方法，最终目标是建立从S参数提取有物理意义且适用于多导体传输线建模的频率依赖RLGC模型的方法。

### 基于不连续点计数的相位解折叠算法

由上节讨论可知，因为存在相位折叠现象，所以由式（110）中对作特征值分解得到的特征值，只能求出的主值。为了克服相位折叠现象以还原的真值，本节将建立一种基于不连续点计数的相位解折叠方法，利用该方法可以确定式（112）中的，进而正确提取复传播常数和特征阻抗。

可以这样解释相位折叠现象发生的原因：在由复传播常数和特征阻抗计算ABCD参数的过程中，的特征值的相位信息即式（112）中的“丢失”了，体现在计算上就是复双曲函数的周期性。为了恢复相位信息以还原其真值，可以从本身应具有的性质入手。

根据传播常数的物理意义，导体准TEM传输线上的个传播模式的复传播常数应具有以下性质[12,33]：

性质1

传输线作为无源系统，衰减常数应是非负的。

性质2 是单调递增的连续函数

在双导体传输线中，当工作波长为，相速为时，传播常数[19]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （116） |

对的线性单调递增。在多导体传输线中，同样是单调增加的连续函数。

性质3 当趋向于0时，也趋向于0

该性质表明，在从S参数提取RLGC参数的过程中，只要起始频率足够低，则应介于之间，从而式（112）中的满足。

现在从上述三个性质入手，建立确定的值的方法。式（111）中的反双曲余弦运算的定义已使得函数值的实部为非负，自动满足性质1。注意到的值的虚部介于之间，所以若从起始频率出发向高频检测，每检测到的一个2跳变点，就在该点处加上的适当整数倍，就能使得满足性质2和性质3。

由上述分析，可建立如下的**基于不连续点计数的相位解折叠算法**：

步骤1 按式（111）逐频率点求出。

步骤2 选择一个跳变点判定阈值。对于第个频率点上的第个对角元素，记

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （117） |

统计内满足的频率点的个数。规定。

步骤3 取式（112）中的，即

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （118） |

按这样得到的真值，可以期待它满足前述关于各传播模式的复传播常数的性质1至3。

下面以双导体传输线为例，展示基于不连续点计数的相位解折叠算法的效果。对于双导体传输线，其复传播常数为一个标量，即。图15表明，对于标量复传播常数，基于不连续点计数的相位解折叠算法能有效克服相位折叠现象，能由式（111）计算得出主值准确地恢复出的真值。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **（a）** | **（b）** |

**图15** **基于不连续点计数的相位解折叠算法示例——以双导体传输线为例**

**（a）由式（111）求解得到的复传播常数的主值**

**左子图横坐标为频率（单位：赫兹），纵坐标为衰减常数（单位：奈培/米）；右子图横坐标为频率（单位：赫兹），纵坐标为传播常数与传输线长的乘积（单位：弧度）。可见存在明显的相位折叠现象，其值介于之间。**

**（b）执行相位解折叠算法后得到的复传播常数的真值**

**左子图横坐标为频率（单位：赫兹），纵坐标为衰减常数（单位：奈培/米）；右子图横坐标为频率（单位：赫兹），纵坐标为传播常数（单位：弧度/米）。可见相位折叠现象已被消除，接近一个过原点的线性函数。**

从上述分析可见，至少对于复传播常数为标量的情形而言，基于不连续点计数的相位解折叠算法是高效且易于实现的。然而，对于一般的多导体准TEM传输线，为了使算法的输出满足上述关于复传播常数的性质1至3，下列三个条件应当被满足：

条件1 原始S参数[[14]](#footnote-14)的起始频率要足够低

该算法的步骤2假定起始频率上的各的真值介于之间。若起始频率过高，以至于该假设不成立，将导致算法得到的与其真值相差的某整数倍，最终导致非物理的RLGC参数。

条件2 原始S参数的频率点间隔要不太大

该算法的核心是设定一个阈值来判别不连续点，其依据是不连续点处的值应大于非跳变点处的值。如果原始S参数的频率点过于稀疏，将难以找出一个可以区分连续点与跳变点的阈值，使得算法漏判或多判跳变点。

条件3 各传播模式的复传播常数在对角阵中的位置要相对固定

由三个或以上导体组成的准TEM传输线具有两个或以上的传播模式，其的对角元素有多个。由于每个的计算在各频率点处相互独立，而式（110）对作特征值分解得到的特征值及相应特征向量的排列顺序可任意改变，所以在物理上的同一个传播模式的复传播常数在不同的频率点处可能位于的不同位置上。然而，算法步骤2的跳变点判别法则总是对的同一位置元素在相邻频率点之间进行，这就导致算法的输出依赖于特定的特征值分解方案。更严重的是，如果的对角元素的顺序在某个的跳变频率点附近多次交换，就可能导致跳变点早判、迟判甚至重复判断的情况。

上述三个条件必须同时满足，才可能保证相位解折叠算法的可靠性。其中条件1和条件2通过制定合理的测试或仿真方案不难满足，现在考虑条件3。对于双导体传输线，因为其复传播常数是标量，所以条件3自动满足；对于有更多导体的传输线，情况就变得复杂了。即便是对于仅有两个准TEM传播模式的三导体传输线[[15]](#footnote-15)，如果不作进一步处理，条件3一般不会被满足。

为了进一步说明条件3的重要性，下面以一对平衡差分线为例，说明破坏条件3可造成的严重后果。使用Polar Si9000e软件[34]提取一种平衡差分线结构的S参数，然后用本节算法提取复传播常数，提取结果示于图16。从图16可以直观地看出，由于和对应的传播模式反复交换，导致相位解折叠算法的步骤2在3.5GHz附近对同一个跳变点重复计数，算法无法正确实现相位解折叠。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **（a）** | **（b）** |

**图16 相位解折叠算法在不满足条件（3）的情形下的表现——以三导体传输线为例**

**（a）相位解折叠前的。蓝圈和红圈分别代表和，可见两者多次发生位置交换，所以不满足条件3。**

**（b）执行相位解折叠算法后得到的。可见在3.5GHz附近，由于的跳变点被多计数了两次，导致解折叠后的不满足关于的性质2——是单调递增的连续函数。**

根据上述分析，要保证相位解折叠算法的可靠性，关键在于保持各传播模式的复传播常数在对角阵中位置的相对固定，即要实现所谓的**模式追踪**。为了实现这一点，本文受文献[33]启发，建立了基于Hermitian内积的模式追踪方法。

### 基于Hermitian内积的模式追踪方法

首先叙述一个事实。对于任意的复向量，成立复向量形式的Cauchy-Schwarz不等式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （119） |

其中复向量与的Hermitian内积定义为[[16]](#footnote-16)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （120） |

向量的2-范数定义为

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （121） |

Cauchy-Schwarz不等式（119）等号成立的充分必要条件是为一个复常数。

利用上述事实，下面导出关于式（113）中复传播常数的特征向量矩阵的一个重要性质[[17]](#footnote-17)。式（113）中对角阵的对角元素是的特征值，也就是第个准TEM传播模式的复传播常数。矩阵的列是的右特征向量，其中的第列是相应于第个特征值的特征向量，记为。由矩阵理论可知，因为可被相似对角化，所以线性无关。如果在式（110）的特征值分解中对得到的特征向量作归一化，使得每个特征向量的2-范数皆为1，则根据Cauchy-Schwarz不等式（119），在频率点处，的列成立

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （122） |

式中。由式（122）可以得到关于的一个重要性质：在任意频率点处，矩阵的主对角线元素的模都为1，而非主对角元素的模都小于1。

下面来考察相邻频率点和处的性质。根据上述关于的重要性质，如果满足：

（1）的2-范数已归一化为1；

（2）与充分接近；

（3）和的同一列对应物理上的同一个传播模式[[18]](#footnote-18)。

那么矩阵就可以近似等于，因为的元素对于频率应是连续的，充分小的频率变化只会引起矩阵元素的微小变化。从而，的主对角元素的模应充分接近1，而非对角元素的模都小于1。

可以这样解释这一结果的物理意义。的第列表示的是在该频率点处，第个传播模式的电流在个信号线（非参考导体）上的“分布”。如果两个频率点和相距较近，那么各传播模式电流在各信号线上的“分布”应只有微小的变化。若在这两个频率点处，各特征模式在上的排列顺序一致，则同一位置上的电流“分布”和应该具有相同的方向，所以二者的Hermitian内积趋向于1。

上述分析启发我们，在做对的特征值分解式（110）时，如果顺便把各特征向量归一化，且原始S参数的频率点分布不太稀疏，则通过检查的主对角线元素的模是否充分接近1即可判断：在频率点处，各传播模式对应的在中的排列顺序是否与在频率点处的一致。具体而言，就是在频率点上完成式（110）（111）的计算后，要调整的列的排列顺序，并相应调整的主对角线元素的排列顺序，使得矩阵的主对角线元素的模之和最大。

根据上述分析，可建立如下的**基于Hermitian内积的模式追踪方法**：

步骤1 在起始频率点处，计算式（110）（111），得到和，其中的各列的向量2-范数要归一化为1。然后令。

步骤2 在频率点处，计算式（110）（111），得到和，其中的各列的向量2-范数要归一化为1。

步骤3 遍历的列的所有排列，共有种。对于每种排列，计算矩阵的主对角线元素的模之和。选择使得的主对角线元素的模之和最大的那种排列作为的最终排列，并相应调整的主对角线元素的排列顺序。

步骤4 如果已是最后一个频率点，则算法结束；否则，把赋值为，回到步骤2。

建立该模式追踪方法的目的是：修正式（110）对链参数的项作相似对角化过程中，由特征值分解算法引入的不确定性；以使本文第3.3.2节所述的相位解折叠算法的可靠性条件3得到满足，从而克服相位折叠现象。

然而，该模式追踪方法尚存在明显的不足：步骤3需要遍历矩阵的列的所有排列。对于导体传输线，其是一个阶方阵，就需要穷举种排列，即计算次阶方阵的乘法，而阶乘函数的增长速率是相当快的。以8对差分对即16 + 1导体传输线为例：在每个频率点处，步骤2需要计算次16阶方阵的乘法。很明显，这样的时间复杂度即使对于现代计算机而言都是难以接受的。因此必须寻找一种时间代价更低，且能保持算法准确度的改进方案。为此，我们再从理论上考察特征向量矩阵的各列在相邻频率点和之间的性质。

记是全体中，与的Hermitian内积的模最大的那个向量的下标，即满足：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （123） |

则有结论：只要充分小，就能使得成为的一种排列。原因如下：由Cauchy-Schwarz不等式（119）以及的线性无关性，就有

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | （124） |

又因为对是连续的，所以只要充分小，就能保证唯一，且。

在上述结论成立的条件下，容易验证，只要把放置于的第列，就能使得矩阵的主对角线元素的模之和达到最大。这样，无需穷举所有种排列，而只需要求出每个的，就能得到的列的正确顺序。由此，我们得到了如下（**改进的）基于Hermitian内积的模式追踪方法**：

步骤1 在起始频率点处，计算式（110）（111），得到和，其中的各列的向量2-范数要归一化为1。然后令。

步骤2 在频率点处，计算式（110）（111），得到和，其中的各列的向量2-范数要归一化为1。

步骤3 计算，找出该矩阵第行元素中模最大的那个元素的列号。然后调整的列：将原来的第列调整为第列，并相应调整的主对角元素的排列。

步骤4 如果已是最后一个频率点，则算法结束；否则，把赋值为，回到步骤2。

改进的算法在步骤3中只需要计算一次阶方阵的乘法就能得到的目标排列，而原算法需要计算次，这就显著降低了算法的时间复杂度。

需要指出的是，虽然在改进算法的理论推导中要求频率点间隔充分小，但是本文在实例验证中发现，式（122）中的一般远小于1，所以对频率点间隔的要求实际上并不苛刻。例如，文献[3]证明了：若介质是均匀的，或介质是无耗的且导体是理想的，或MTL具有循环对称结构，则的列两两正交，从而。

在本文第3.3.2节中，以一种平衡差分线结构为例（见图16），说明了不进行模式追踪将可能导致相位解折叠失败。现在相位解折叠前，首先应用本节建立的模式追踪算法对式（110）（111）得到的和作修正；为了验证模式追踪算法对频率点间隔的要求，有意选取了较大的频率点间隔。这样得到的相位解折叠效果示于图17。可见，3.5GHz附近的跳变点被正确计数，第3.3.2节给出的关于的性质1至3得到满足，相位折叠现象被正确消除。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **（a）** | **（b）** |

**图17 基于Hermitian内积的模式追踪方法示例——以平衡差分线为例**

**（a）模式追踪和相位解折叠前的。采用与图16同样的数据，但频率点间隔更大。图中的在不同频率点处可能对应不同的准TEM传播模式。**

**（b）先作模式追踪，然后作相位解折叠得到的。可见相位折叠现象被正确消除。模式追踪使得总是对应同一个准TEM传播模式。事实上，图中分别是偶模和奇模的复传播常数。**

### 由S参数提取传输线参数

通过上文的分析，我们已导出了本文第2.4.4节逆过程——由准TEM传输线的2端口S参数提取传输线参数。这里的传输线参数包括复传播常数**，**特征阻抗和单位长度参数。现将其步骤小结如下：

步骤一 检查2端口S参数的编号规则是否同本文第2.4.3节的。若否，则作相应调整。

步骤二 按式（108）（109）将S参数转换为链（ABCD）参数。

步骤三 按式（110）将链参数中的项作特征值分解，得到特征向量矩阵；按式（111）得到。

步骤四 按第3.3.3节建立的模式追踪（mode tracking）算法调整的列及相应的的主对角元素的排列。

步骤五 按第3.3.2节建立的相位解折叠（phase unwrapping）算法，用还原。

步骤六 按式（113）（114）（115）求出复传播常数，特征阻抗和传输线单位长度参数。

## 本章小结

本章旨在建立从准TEM传输线的2端口网络参数提取传输线参数的方法。首先针对单端线和平衡差分线两种特殊而常见的准TEM传输线结构，讨论了其参数提取方法。然后对于一般的多导体传输线，首先基于第2.4.4节的结果，从符号上对参数提取算法作了形式推导。然后分析了具体计算中出现的相位折叠问题和模式追踪问题。通过详细的理论推导，建立了基于不连续点计数的相位解折叠算法和基于Hermitian内积的模式追踪方法。最后基于上述分析，建立了一种由S参数提取准TEM传输线参数的算法。

# 实例分析与讨论

先用全波验证，再用全波数据，以引出可靠性问题。

误差分析：[35]( half-wavelength reonance.)[36][37]，模型误差；误差传递；半波长[38][6]；去嵌[36]

误差验证思路：用标准RLGC（建议Hspice）建立标准S。反提RLGC；对S施加1~5%随机误差；二者比较。参考[35]

## 仿真平台简介

### Ansys HFSS

Ansys HFSS是一款3D电磁仿真软件，可用于设计天线、天线阵列、RF或微波组件、高速互连装置、过滤器、连接器、IC封装和印刷电路板等高频电子产品，并对此类产品进行仿真[39]。本文使用HFSS提取传输线的W-element SPICE模型（RLGC），以用于算法验证和性能分析。可以通过对一段传输线结构进行三维全波仿真提取，也可以在求解设置中选择仅求解二维端口（Solve Ports Only）提取[40–42]，本文采用后一种。本文使用的软件版本是：2020 R1。

### PathWave ADS

PathWave ADS[43]提供了一套完整的仿真技术，能用于电路的频域和时域电路仿真以及电磁场仿真。本文用ADS从W-element SPICE模型提取S参数。可在原理图中使用W\_Element组件[44]或HSPICE Compatibility工具[45]读取含有W元素模型SPICE子电路的网表文件（如\*.sp, \*.hsp文件），然后使用Tools > SnP Utilities > Prepare Device for Single Ended Simulations工具快速搭建S参数提取电路。本文使用的软件版本是：2020 Update 2.2。

### Polar Si9000

Polar Si9000采用边界元（boundary element method）场求解算法，能快速准确地在给定频率下对传输线损耗，阻抗进行建模，并提取各种流行的PCB传输线（超过100种结构）中的完整传输线参数[46]。本文使用Si9000提取一段耦合微带线的S参数和奇偶模阻抗/传播常数，用于验证本文算法。本文使用的软件版本是：v11.04.00。

### Cadence Sigrity PowerSI

Cadence Sigrity PowerSI[47]是一款频域信号/电源完整性仿真软件，能对IC封装和PCB设计进行快速准确的全波电磁场分析，也支持从网络参数提取传输线RLGC参数。本文将使用该软件作参照，进行传输线参数提取算法验证和性能对比。本文使用的版本是：version 2019 (19.0.0.10161.185480)。

### MATLAB

MATLAB将适合迭代分析和设计过程的桌面环境与直接表达矩阵和数组运算的编程语言相结合，能用于数据分析、算法开发和模型创建[48]。本文使用MATLAB编制算法的计算机程序，对实验数据进行处理。本文使用的版本是：R2020a Update 2 (9.8.0.1380330)。

## 由传输线参数求解S参数

为验证第2.4节建立的多导体传输线频域分析理论以及由此建立的S参数求解算法，设计了一种4-耦合微带线结构，其横截面如图18所示，主要参数示于表2，端口编号规则示于图19。

算法的验证思路是：首先，用HFSS软件提取该传输线的RLGC参数（以表W-element的形式）；然后，分别使用本文第2.4.4节建立的算法和ADS软件，由RLGC模型计算S参数；最后，比较两种方法提取得到的S参数，若完全一致，就验证了第2.4.4节建立的算法的正确性。


图20展示了四项的对比情况，可见用本文第2.4.4节建立的算法求解得到的S参数与用ADS软件仿真得到的S参数在幅度和相位上皆高度一致，足以说明算法的正确性。




**图18 用于算法验证的一种4-耦合微带线横截面示意图**

**表2 用于算法验证的一种4-耦合微带线的主要参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参量（单位） | 值 | 参量（单位） | 值 |
| 介质厚度*H*（mil） | 13.0 | 线间距*D*（mil） | 12.6 |
| 导体厚度*T*（mil） | 2.35 | 线长*L*（mil） | 200 |
| 线宽*W*（mil） | 9.7 | 导体电导率（S/m） | 5.80E+07 |
| 线间距*S*（mil） | 6.3 | 介电常数 | 4.4 |



**图19 一种4-耦合微带线端口编号规则示意，符合本文第2.4.3节（图14）之约定**



**图20 用本文第2.4.4节建立的算法求解得到的S参数与ADS软件仿真结果对比**

**横坐标：频率（GHz）；左纵坐标：S参数的幅度（dB）；右纵坐标：S参数的相位（rad）。实线：采用本文第2.4.4节建立的算法的求解结果；虚线：ADS软件仿真结果。**

## 从S参数提取传输线参数

本节将验证本文的主要工作，即第3.3.4节建立的基于S参数的传输线参数提取算法。其中传输线参数包括复传播常数**，**特征阻抗和单位长度参数。

### 平衡差分微带线的奇偶模特性提取实例

#### 传输线结构设计

设计了一种平衡差分微带线结构，其横截面如图21所示，主要参数示于表3，端口编号规则参考图19。



**图21 用于算法验证的一种平衡差分微带线横截面示意图**

**表3 用于算法验证的一种平衡差分微带线的主要参数**


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参量（单位） | 值 | 参量（单位） | 值 |
| 介质厚度*H*（mil） | 13.0 | 线间距*D*（mil） | 12.6 |
| 导体厚度*T*（mil） | 2.35 | 线长*L*（mil） | 500 |
| 线宽*W*（mil） | 9.7 | 导体电导率（S/m） | 5.80E+07 |
| 介电常数 | 4.4 |  |  |

#### 实验思路和实验目的


使用Polar Si9000软件，提取差分线的S参数以及奇/偶模特性（包括模式特征阻抗，传播常数）；然后应用第3.3.4节建立的传输线参数提取算法以及第3.2节的耦合线理论，提取差分线的奇/偶模特性；将前述基于S参数提取的奇/偶模特性与Polar Si9000软件基于边界元算法场求解提取的结果作对比。

设计该实验的目的是验证第3.3.4节建立的传输线参数提取算法，顺便检验第3.2节推导中奇/偶模复传播常数的定义式（101）及特征阻抗的定义式（104）的合理性。

#### 实验结果



**图22**

****

**图23**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| （a） | （b） |

**图24**

### 一种16-耦合微带线的单位长度参数提取实例



**图25 用于算法验证的一种16-耦合微带线横截面示意图**

**表4** **用于算法验证的一种16-耦合微带线的主要参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参量（单位） | 值 | 参量（单位） | 值 |
| 介质厚度*H*（mil） | 13.0 | 线间距*D*（mil） | 12.6 |
| 导体厚度*T*（mil） | 2.35 | 线长*L*（mil） | 200 |
| 线宽*W*（mil） | 9.7 | 导体电导率（S/m） | 5.80E+07 |
| 线间距*S*（mil） | 6.3 | 介电常数 | 4.4 |

## 进一步讨论

误差传递

S参数前处理

传输线参数后处理

## 本章小结

考虑使用FSV方法。举例：[49,50]

### 正向验证

S -> RLGC -> S’：远端不行，但PowerSI可以。疑问：PowerSI-RLGC重建S与原S的幅度（相位？）差不多，但由两个S分别提取的RG差异很大？

考虑修正S的方法（相位）？或修正首次提取的Zc？对首次RLGC的谐振区间作smooth（MATLAB搜索：平滑处理数据）？

### 反向验证

RLGC，S，RLGC’：完全一致。

计划（05-27）：

（1）【现状】

(a) 若S参数是从RLGC得到的，或2D/2.5D算法得到的（例如Polar Si9000），则S与RLGC之间可以准确地相互转换。与PowerSI提取的RLGC比较，一致性很高，在极端情况下（耦合线情况）可以避免PowerSI出现的bug（建议在文中展示）。

(b) 若S参数是由全波仿真（HFSS）得到的，则由S到RLGC的转换会将模型误差放大，导致重建的S在一些情况不一致（但相距较近的S是比较准确的）。与PowerSI提取的RLGC比较，抖动趋势一致但幅度更大（所以考虑平滑），重建效果不如PowerSI。

（2）【主要验证方法】

基本验证：用Polar Si9000的单端/差分线S提RLGC，与PowerSI提取结果比较。应完全一致，而且耦合线下能解决PowerSI的一个bug。

进一步实验：

(a) 用HFSS提取的Tabular W-element在ADS中得W-S。从W-S提取RLGC，与原W-element比较，应完全一致；用提取的RLGC求S，与W-S比较。高度一致，说明有效。

(b) W-S与HFSS的全波S比较，幅度和相位。高频若有偏移（ADS-SI书pp.218），则印证MTL方程的限制性。若无，则该项取消。

主要工作：从.sp文件中读RLGC并在MATLAB可视化；在ADS中使用spice模型仿真S参数。

预计现象：完全一致。

（3）【稳健性实验】用上步得到的RLGC模型。在S上加扰动，看对RLGC提取结果的影响。

主要工作：编程，结果可视化。

预计现象：导致有些区间抖动剧烈。

（4）【算法的改进】从HFSS仿真得到的全波S出发。首次提取RLGC后重建S，发现非主要S(i, j)不一致，用（3）以及MTL方程解释。用MATLAB的smooth data处理RLGC，再重建S。

主要工作：编程，smooth算法的选择。

预计现象：S的一致性显著改善。

（5）【论文完整性】其余改善方法，见下文。只简略叙述和评价，不作实例验证。

主要工作：打字。

## 传输线参数的频率依赖关系

可参考[33]

## 算法的性能分析

### 参照性频域可靠性分析

S，RLGC，S’；S，PowerSI，S’’；/delta S’ ~ /delta S’’；或Hspice（Txline Tool）

目标：说明是模型误差。用Hspice提取结构的RLGC（或HFSS直接导出W-element）和对应的S参数，用此S参数反提RLGC’，比较两个RLGC。应该显著重合。

### 可选：参照性时域可靠性分析（建议取消）

S -> RLGC；S -> PowerSI；S -> 直接时域方波（或冲激响应）；三者比较

### 算法时间复杂度

大规模MTL的S参数。无需考虑MTL方程约束，因仅比较时间性能。

## 算法的改进

参考[51]

### 特殊频率参数提取：直流，无穷

patent[52]，以及[12,28,53]。原因：仿真模型，如W-element[2]，要求这些数据。

### 可选：patent[52]的剩余部分

包括传播常数的符号、相位解折叠算法可靠性的先验判别法。尤其是[52]的12-60，对应解释[3]中文172页：Z和Y的奇异性due to sinh(). 思路：用模最小的10%的频率点的并集，再任意插值法 [16线中发现，gamma无奇异点，故不建议采用？]

### 谐振现象的处理

#### 判别谐振区间，再插值

（考虑直接用\Delta S!先计算误差，再去除最高的前10%，再样条插值？），除谐振区间，再用非谐振区间的首次参数作简单插值

#### 取低频RLGC，再spice经验公式外推

Matlab: lsqcurvefit，实部虚部同时最小二乘拟合

#### 取低频RLGC，再因果性外推[12]

HFSS帮助文档搜索：causal[11,12,54]

#### 取全频RLGC，MATLAB-smoothdata[55]

（PowerSI似乎也是这样?）

#### 可选：修正S参数

（无源／因果／互易，可用ADS），再提取RLGC

### 双线法

[5][10]（去嵌）

## 本章小结

# 总结与展望

## 论文工作总结

## 未来研究展望

参考文献

[1] ANSYS. HFSS Help[EB/OL](2019). https://www.ansys.com.

[2] SYNOPSYS. HSPICE® User Guide: Signal Integrity Modeling and Analysis[EB/OL](2016). www.synopsys.com.

[3] PAUL C R. Analysis of multiconductor transmission lines[M]. 2nd ed 版. John Wiley & Sons, Inc., 2007.

[4] EISENSTADT W R, EO Y. S-Parameter-Based IC Interconnect Transmission Line Characterization[J]. IEEE Transactions on Components, Hybrids, and Manufacturing Technology, 1992, 15(4): 483–490. DOI:10.1109/33.159877.

[5] KIM J H, HAN D H. Hybrid method for frequency-dependent lossy coupled transmission line characterization and modeling[C]//Electrical Performance of Electronic Packaging. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2003: 239–242. DOI:10.1109/EPEP.2003.1250040.

[6] HAN D H, KIM J H, BRAUNISCH H等. Frequency-dependent RLGC extraction for a pair of coupled transmission lines using measured four-port S-parameters[C]//63rd ARFTG Conference Digest, Spring 2004, Automatic RF Techniques Group: On Wafer Characterization. . DOI:10.1109/arftg.2004.1387879.

[7] BOCKELMAN D E, EISENSTADT W R. Combined Differential and Common-Mode Scattering Parameters: Theory and Simulation[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1995, 43(7): 1530–1539. DOI:10.1109/22.392911.

[8] BOCKELMAN D E, EISENSTADT W R. Pure-mode network analyzer for on-wafer measurements of mixed-mode s-parameters of differential circuits[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1997, 45(7): 1071–1077. DOI:10.1109/22.598443.

[9] FAN W, LU A, WAI L L等. Mixed-mode S-parameter characterization of differential structures[C]//Proceedings of 5th Electronics Packaging Technology Conference, EPTC 2003. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2003: 533–537. DOI:10.1109/EPTC.2003.1271579.

[10] SAMPATH M K. On addressing the practical issues in the extraction of RLGC parameters for lossy multiconductor transmission lines using S-parameter models[C]//Electrical Performance of Electronic Packaging, EPEP. . DOI:10.1109/EPEP.2008.4675929.

[11] ZHANG J, DREWNIAK J L, POMMERENKE D J等. Causal RLGC(f) models for transmission lines from measured S-parameters[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2010, 52(1): 189–198. DOI:10.1109/TEMC.2009.2035055.

[12] CHU Y, YU J Z, QIAN Z. Robust and efficient RLGC extraction for transmission line structures with periodic three-dimensional geometries[C]//2015 IEEE Symposium on Electromagnetic Compatibility and Signal Integrity, EMCSI 2015. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2015: 203–208. DOI:10.1109/EMCSI.2015.7107686.

[13] ZHANG J, KOLEDINTSEVA M Y, DREWNIAK J L等. Extracting R, L, G, C parameters of dispersive planar transmission lines from measured S-parameters using a genetic algorithm[C]//IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility. . DOI:10.1109/isemc.2004.1349861.

[14] SHANG Y, FEI W, YU H. A fractional-order RLGC model for Terahertz transmission line[C]//IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest. . DOI:10.1109/MWSYM.2013.6697392.

[15] 郑宗华. 微波/毫米波系统前端关键技术研究[D]. 浙江大学, 2016.

[16] 陈洪亮, 张峰, 田社平. 电路基础（第2版）[M]. 北京: 高等教育出版社, 2015.

[17] 梁昌洪, 谢拥军, 官博然. 简明微波[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006.

[18] KUROKAWA K. Power Waves and the Scattering Matrix[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1965, 13(2): 194–202. DOI:10.1109/TMTT.1965.1125964.

[19] POZAR D M. Microwave Engineering, 4th Edition[M]//John Wiley &Sons, Inc. .

[20] BOGATIN E. 信号完整性与电源完整性分析[M]. 第三版 版. 北京: 电子工业出版社, 2019.

[21] REVEYRAND T. Multiport conversions between S, Z, Y, h, ABCD, and T parameters[C]//International Workshop on Integrated Nonlinear Microwave and Millimetre-Wave Circuits, INMMIC 2018 - Proceedings. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. DOI:10.1109/INMMIC.2018.8430023.

[22] FREI J, CAI X D, MULLER S. Multiport S-parameter and T-parameter conversion with symmetry extension[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2008, 56(11): 2493–2504. DOI:10.1109/TMTT.2008.2005873.

[23] FRICKEY D A. Conversions Between S, Z, Y, h, ABCD, and T Parameters which are Valid for Complex Source and Load Impedances[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1994, 42(2): 205–211. DOI:10.1109/22.275248.

[24] MARKS R B, WILLIAMS D F. Comments on “Conversions Between S, Z, Y, h, ABCD, and T Parameters which are Valid for Complex Source and Load Impedances”[Z](1995). DOI:10.1109/22.375247.

[25] HALL S, LIANG T, HECK H等. Modeling requirements for transmission lines in multi-gigabit systems[C]//IEEE Topical Meeting on Electrical Performance of Electronic Packaging. . DOI:10.1109/epep.2004.1407549.

[26] KEYSIGHT TECHNOLOGIES. ADS help[EB/OL](2020). https://www.keysight.com/cn/zh/home.html.

[27] 丁同仁, 李承治. 常微分方程教程[M]. 第二 版. 北京: 高等教育出版社, 2004.

[28] KIM J H, OH D, KIM W. Accurate characterization of broadband multiconductor transmission lines for high-speed digital systems[J]. IEEE Transactions on Advanced Packaging, 2010, 33(4): 857–867. DOI:10.1109/TADVP.2010.2050204.

[29] PERES P L D, DE SOUZA C R, BONATTI I S. ABCD matrix: a unique tool for linear two-wire transmission line modelling[J]. International Journal of Electrical Engineering & Education, 2003, 40(3): 220–229.

[30] CHOI M, SIM J Y, PARK H J等. An approximate closed-form transfer function model for diverse differential interconnects[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 2015, 62(5): 1335–1344. DOI:10.1109/TCSI.2015.2407435.

[31] KEYSIGHT TECHNOLOGIES. Physical Layer Test System Help[EB/OL](2020). http://na.support.keysight.com/plts/help/WebHelp/PLTS.htm.

[32] CHO J, SONG E, KIM H等. Mixed-mode ABCD parameters: Theory and application to signal integrity analysis of PCB-level differential interconnects[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2011, 53(3): 814–822. DOI:10.1109/TEMC.2010.2064319.

[33] BRAUNISCH H, GRABINSKI H. Time-domain simulation of large lossy interconnect systems on conducting substrates[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications, 1998, 45(9): 909–918. DOI:10.1109/81.721257.

[34] POLAR INSTRUMENTS. Si9000e PCB field solver extracts insertion loss, RLGC and s-parameters[EB/OL](2020). https://www.polarinstruments.com/products/si/Si9000.html.

[35] BALACHANDRAN J, BREBELS S, CARCHON G等. Accurate broadband parameter extraction methodology for S-parameter measurements[C]//Proceedings - 9th IEEE Workshop on Signal Propagation on Interconnects, SPI 2005. . DOI:10.1109/SPI.2005.1500897.

[36] TIEMEIJER L F, PIJPER R M T, VAN NOORT W. On the accuracy of the parameters extracted from S-parameter measurements taken on differential IC transmission lines[C]//IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. . DOI:10.1109/TMTT.2009.2020821.

[37] INGELSTRÖM P, BONDESON A. Goal-oriented error-estimation for S-parameter computations[C]//IEEE Transactions on Magnetics. . DOI:10.1109/TMAG.2004.824606.

[38] BUFF P M, NATH J, STEER M B. Origin of the half-wavelength errors in microwave measurements using through-line calibrations[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2007, 56(5): 1610–1615. DOI:10.1109/TIM.2007.904490.

[39] ANSYS INC. Ansys HFSS[EB/OL]([日期不详])[2020–06–06]. https://www.ansys.com/zh-cn/products/electronics/ansys-hfss/.

[40] ANSYS INC. Exporting W-element Data[EB/OL](2020)[2020–06–06]. https://ansyshelp.ansys.com/Views/Secured/Electronics/v201/home.htm#../Subsystems/HFSS/Content/ReportsandPostProc/ExportingWelementData.htm?Highlight=W element.

[41] ANSYS INC. Modes to Terminals Conversion[EB/OL](2020)[2020–06–06]. https://ansyshelp.ansys.com/Views/Secured/Electronics/v201/Subsystems/HFSS/HFSS.htm#HFSS/ModestoTerminalsConversion.htm.

[42] ANSYS INC. Calculating the W-Elements[EB/OL](2020)[2020–06–06]. https://ansyshelp.ansys.com/Views/Secured/Electronics/v201/home.htm#../Subsystems/Circuit/Content/HFSS/CalculatingtheWElements.htm?Highlight=Calculating the W-Elements.

[43] 是德科技. PathWave先进设计系统（ADS）[EB/OL](2020)[2020–06–06]. https://www.keysight.com/cn/zh/products/software/pathwave-design-software/pathwave-advanced-design-system.html.

[44] KEYSIGHT TECHNOLOGIES. W\_Element (Multi-Conductor Transmission Lines)[EB/OL](2020). qthelp://ads.2020update2/doc/ccsim/W\_Element\_(Multi-Conductor\_Transmission\_Lines).html.

[45] KEYSIGHT TECHNOLOGIES. About HSPICE Compatibility[EB/OL](2020). qthelp://ads.2020update2/doc/hspice/About\_HSPICE\_Compatibility.html.

[46] POLAR INSTRUMENTS. Si9000e[EB/OL]([日期不详])[2020–06–06]. https://www.polarinstruments.com/products/si/Si9000.html.

[47] CADENCE DESIGN SYSTEMS INC. Sigrity PowerSI[EB/OL]([日期不详])[2020–06–06]. https://www.cadence.com/en\_US/home/tools/ic-package-design-and-analysis/si-pi-analysis-point-tools/sigrity-powersi.html#.

[48] THE MATHWORKS INC. MATLAB[EB/OL](2020). https://ww2.mathworks.cn/products/matlab.html.

[49] ZHANG N, KIM K, LEE H等. Theory, Simulation, and Experiment on Extended Mixed-Mode S-Parameters in Three-Conductor Lines[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2017, 59(6): 1932–1939. DOI:10.1109/TEMC.2017.2665582.

[50] HUANG S. Novel formulation of mixed-mode S-parameters[J]. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 2018, 8(11): 1990–1997. DOI:10.1109/TCPMT.2018.2802380.

[51] OH K S, YUAN X. Improved method for characterizing transmission lines using frequency-domain measurements[C]//IEEE Topical Meeting on Electrical Performance of Electronic Packaging. . DOI:10.1109/epep.2004.1407564.

[52] SUBRAMANIAN N L, MICHAEL J T. Transmission-line simulators and methods: US8892414B1[P]. 2010–02–26.

[53] KIM W P, KIM J H, OH D等. S-parameters based transmission line modeling with accurate low-frequency response[C]//Electrical Performance of Electronic Packaging, EPEP. . DOI:10.1109/EPEP.2006.321196.

[54] TERAN-BAHENA E Y, SEJAS-GARCIA S C, TORRES-TORRES R. Characterization of transmission lines on PCB from s-parameters by determining the dielectric and conductor losses at the crossover frequency[J]. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 2018, 8(5): 867–874. DOI:10.1109/TCPMT.2018.2824321.

[55] MATHWORKS. Clean Messy Data and Locate Extrema Using Live Editor Tasks[EB/OL](2020)[2020–06–05]. https://www.mathworks.com/help/matlab/data\_analysis/cleandatawithliveeditortasks.html.

[56] PAUL C R. Decoupling the multiconductor transmission line equations[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1996, 44(8): 1429–1440. DOI:10.1109/22.536026.

[57] 佚名. sinh, cosh, tanh, asinh, acosh, atanh[EB/OL]([日期不详])[2020–04–30]. https://franz.com/support/documentation/ansicl.94/dictentr/sinhcosh.htm.

[58] KIM W, SWAMINATHAN M. Validity of non-physical RLGC models for simulating lossy transmission lines[C]//IEEE Antennas and Propagation Society, AP-S International Symposium (Digest). . DOI:10.1109/aps.2002.1018327.

谢辞

谢辞，样式同正文。谢辞，样式同正文。谢辞，样式同正文。谢辞，样式同正文。谢辞，样式同正文。

S-PARAMETERS-BASED RLCG EXTRACTION FOR MULTICONDUCTOR TRANSMISSION LINES

English detailed abstract English detailed abstract English detailed abstract English detailed abstract.

1. 即，上标H表示共轭转置，表示单位阵 [↑](#footnote-ref-1)
2. 横向（transverse）指垂直于传输线的轴线（轴）的平面上 [↑](#footnote-ref-2)
3. 纵向（longitudinal）指沿传输线的轴线（轴）方向 [↑](#footnote-ref-3)
4. 在准TEM模假设下，假定磁场强度沿传输线的轴线（轴）方向的分量为0 [↑](#footnote-ref-4)
5. 这是因为矩阵同矩阵互为转置，从而两者具有相同的特征值。文献[56]给出了关于此类对角化问题的更全面的讨论 [↑](#footnote-ref-5)
6. 矩阵的指数函数的严格定义是，其性质可参见文献[27]的第6.2.1节 [↑](#footnote-ref-6)
7. 该定义同的严格定义不矛盾，参见文献[27]的第6.2.1节 [↑](#footnote-ref-7)
8. 假定个端口的参考阻抗均为相同的正实数。若非如此，可先将原始S参数作归一化，习惯上端口参考阻抗取为50欧姆 [↑](#footnote-ref-8)
9. 式中表示复数域上对数函数的主值支，其定义为 [↑](#footnote-ref-9)
10. 式（99）中的下标s表示自（self-）阻抗/导纳，下标m表示互（mutual-）阻抗/导纳 [↑](#footnote-ref-10)
11. 对于复数，定义反双曲余弦，其中是复对数函数的主值，定义见脚注9；正负号的选取要使得的实部非负[57]，虚部属于 [↑](#footnote-ref-11)
12. 自然地，Y，Z，S等其他网络参数也相同 [↑](#footnote-ref-12)
13. 一种潜在的使用非物理传输线参数作仿真的例子是文献[58] [↑](#footnote-ref-13)
14. 也可以是Y参数，Z参数，ABCD参数等其他网络参数，因为这些参数之间可以相互转换 [↑](#footnote-ref-14)
15. 在各类微波器件中广泛使用的差分传输线就是一种三导体传输线结构 [↑](#footnote-ref-15)
16. 式中上标H表示取向量或矩阵的复共轭转置，表示取复数的共轭 [↑](#footnote-ref-16)
17. 也就是式（110）中的特征向量矩阵 [↑](#footnote-ref-17)
18. 此时，在和这两个频率点处，各准TEM传播模式的复传播常数在对角阵中的排列方式一致，即本文3.3.2节所述的条件3成立 [↑](#footnote-ref-18)